;POTRUBÍ_PRŮMĚR##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;DÉLKA##LENGTH##MILLIMETERS;Popis##OTHER##;Komentáře k typům##OTHER##;Výrobce##OTHER##;Model##OTHER##;URL##OTHER##
CFDM-V 100 -.01/60/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.01/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.01/60/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.01/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.01/60/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.01/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.01/60/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.01/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.11/60/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.11/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.11/60/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.11/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.11/60/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.11/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.11/60/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.11/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.15/60/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.15/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.15/60/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.15/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.15/60/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.15/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.15/60/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.15/60/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.01/90/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.01/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.01/90/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.01/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.01/90/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.01/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.01/90/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.01/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.11/90/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.11/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.11/90/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.11/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.11/90/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.11/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.11/90/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.11/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.15/90/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.15/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.15/90/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.15/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.15/90/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.15/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.15/90/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.15/90/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.01/120/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.01/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.01/120/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.01/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.01/120/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.01/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.01/120/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním, talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.01/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.11/120/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.11/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.11/120/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.11/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.11/120/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.11/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.11/120/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním koncovým spínačem („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.11/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 100 -.15/120/TVPM;100;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 100 -.15/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 125 -.15/120/TVPM;125;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 125 -.15/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 160 -.15/120/TVPM;160;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 160 -.15/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v
CFDM-V 200 -.15/120/TVPM;200;117;Požární klapka;teplotní s vnitřním mechanickým ovládáním a dvěma koncovými spínači („ZAVŘENO“), talířový ventil přívodní;Mandík;CFDM-V 200 -.15/120/TVPM;http://www.mandik.cz/produktova-rada/pozarni-technika/cfdm-cfdm-v