;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Kastenhöhe##LENGTH##MILLIMETERS;Kastenbreite##LENGTH##MILLIMETERS;Kastenlänge##LENGTH##MILLIMETERS;Slotsanzahl##OTHER##;Anschlussstutzenanzahl##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
SDL 1 500 R/P;160;235;73;500;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 600 R/P;160;235;73;600;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 700 R/P;160;235;73;700;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 800 R/P;160;235;73;800;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 900 R/P;160;235;73;900;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 500 R/P;160;235;113;500;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 600 R/P;160;235;113;600;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 700 R/P;160;235;113;700;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 800 R/P;160;235;113;800;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 900 R/P;160;235;113;900;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 500 R/P;200;275;152;500;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 600 R/P;200;275;152;600;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 700 R/P;200;275;152;700;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 800 R/P;200;275;152;800;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 900 R/P;200;275;152;900;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 500 R/P;200;275;192;500;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 600 R/P;200;275;192;600;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 700 R/P;200;275;192;700;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 800 R/P;200;275;192;800;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 900 R/P;200;275;192;900;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 500 D;160;235;73;500;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 600 D;160;235;73;600;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 700 D;160;235;73;700;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 800 D;160;235;73;800;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 900 D;160;235;73;900;1;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 500 D;160;235;113;500;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 600 D;160;235;113;600;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 700 D;160;235;113;700;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 800 D;160;235;113;800;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 900 D;160;235;113;900;2;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 500 D;200;275;152;500;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 600 D;200;275;152;600;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 700 D;200;275;152;700;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 800 D;200;275;152;800;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 900 D;200;275;152;900;3;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 500 D;200;275;192;500;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 600 D;200;275;192;600;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 700 D;200;275;192;700;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 800 D;200;275;192;800;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 900 D;200;275;192;900;4;1;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
