;LEITUNG_DURCHMESSER##HVAC_DUCT_SIZE##MILLIMETERS;Kastenhöhe##LENGTH##MILLIMETERS;Kastenbreite##LENGTH##MILLIMETERS;Kastenlänge##LENGTH##MILLIMETERS;Slotsanzahl##OTHER##;Anschlussstutzenanzahl##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
SDL 1 1000 R/P;160;235;73;1000;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1100 R/P;160;235;73;1100;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1100, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1100 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1200 R/P;160;235;73;1200;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1200, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1200 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1300 R/P;160;235;73;1300;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1300, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1300 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1400 R/P;160;235;73;1400;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1400, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1400 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1500 R/P;160;235;73;1500;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1600 R/P;160;235;73;1600;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1700 R/P;160;235;73;1700;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1800 R/P;160;235;73;1800;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1900 R/P;160;235;73;1900;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 1900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 2000 R/P;160;235;73;2000;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 2000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 1 2000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1000 R/P;160;235;113;1000;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1100 R/P;160;235;113;1100;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1100, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1100 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1200 R/P;160;235;113;1200;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1200, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1200 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1300 R/P;160;235;113;1300;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1300, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1300 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1400 R/P;160;235;113;1400;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1400, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1400 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1500 R/P;160;235;113;1500;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1600 R/P;160;235;113;1600;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1700 R/P;160;235;113;1700;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1800 R/P;160;235;113;1800;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1900 R/P;160;235;113;1900;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 1900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 2000 R/P;160;235;113;2000;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 2000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 2 2000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1000 R/P;200;275;152;1000;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1100 R/P;200;275;152;1100;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1100, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1100 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1200 R/P;200;275;152;1200;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1200, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1200 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1300 R/P;200;275;152;1300;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1300, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1300 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1400 R/P;200;275;152;1400;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1400, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1400 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1500 R/P;200;275;152;1500;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1600 R/P;200;275;152;1600;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1700 R/P;200;275;152;1700;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1800 R/P;200;275;152;1800;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1900 R/P;200;275;152;1900;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 1900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 2000 R/P;200;275;152;2000;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 2000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 3 2000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1000 R/P;200;275;192;1000;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1100 R/P;200;275;192;1100;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1100, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1100 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1200 R/P;200;275;192;1200;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1200, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1200 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1300 R/P;200;275;192;1300;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1300, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1300 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1400 R/P;200;275;192;1400;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1400, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1400 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1500 R/P;200;275;192;1500;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1500, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1500 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1600 R/P;200;275;192;1600;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1600, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1600 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1700 R/P;200;275;192;1700;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1700, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1700 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1800 R/P;200;275;192;1800;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1800, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1800 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1900 R/P;200;275;192;1900;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1900, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 1900 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 2000 R/P;200;275;192;2000;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 2000, Regelklappe im Stutzen, verdeckte Frontplattebefestigung;MANDÍK;SDL 4 2000 R/P;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1000 D;160;235;73;1000;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1100 D;160;235;73;1100;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1100, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1100 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1200 D;160;235;73;1200;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1200, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1200 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1300 D;160;235;73;1300;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1300, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1300 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1400 D;160;235;73;1400;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1400, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1400 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1500 D;160;235;73;1500;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1600 D;160;235;73;1600;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1700 D;160;235;73;1700;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1800 D;160;235;73;1800;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 1900 D;160;235;73;1900;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 1900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 1900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 1 2000 D;160;235;73;2000;1;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 1, Auslasslänge 2000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 1 2000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1000 D;160;235;113;1000;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1100 D;160;235;113;1100;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1100, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1100 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1200 D;160;235;113;1200;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1200, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1200 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1300 D;160;235;113;1300;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1300, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1300 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1400 D;160;235;113;1400;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1400, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1400 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1500 D;160;235;113;1500;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1600 D;160;235;113;1600;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1700 D;160;235;113;1700;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1800 D;160;235;113;1800;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 1900 D;160;235;113;1900;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 1900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 1900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 2 2000 D;160;235;113;2000;2;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 2, Auslasslänge 2000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 2 2000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1000 D;200;275;152;1000;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1100 D;200;275;152;1100;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1100, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1100 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1200 D;200;275;152;1200;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1200, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1200 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1300 D;200;275;152;1300;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1300, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1300 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1400 D;200;275;152;1400;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1400, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1400 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1500 D;200;275;152;1500;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1600 D;200;275;152;1600;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1700 D;200;275;152;1700;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1800 D;200;275;152;1800;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 1900 D;200;275;152;1900;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 1900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 1900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 3 2000 D;200;275;152;2000;3;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 3, Auslasslänge 2000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 3 2000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1000 D;200;275;192;1000;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1100 D;200;275;192;1100;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1100, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1100 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1200 D;200;275;192;1200;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1200, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1200 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1300 D;200;275;192;1300;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1300, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1300 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1400 D;200;275;192;1400;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1400, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1400 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1500 D;200;275;192;1500;4;2;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1500, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1500 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1600 D;200;275;192;1600;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1600, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1600 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1700 D;200;275;192;1700;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1700, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1700 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1800 D;200;275;192;1800;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1800, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1800 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 1900 D;200;275;192;1900;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 1900, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 1900 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
SDL 4 2000 D;200;275;192;2000;4;3;Auslass;mit geschlitztem Luftauslass, Schlitzanzahl - 4, Auslasslänge 2000, nur Frontplatte;MANDÍK;SDL 4 2000 D;https://www.mandik.cz/product-line/distribution-elements/grilles-and-vents/sdl
