;Nennbreite##LENGTH##MILLIMETERS;Nennhöhe##LENGTH##MILLIMETERS;Lamellenabstand##OTHER##;Ausführung##OTHER##;Beschreibung##OTHER##;Typenkommentare##OTHER##;Hersteller##OTHER##;Modell##OTHER##;URL##OTHER##
SMM 12,5 200x50 UR/S;200;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x75 UR/S;200;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x100 UR/S;200;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x125 UR/S;200;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x150 UR/S;200;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x200 UR/S;200;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x225 UR/S;200;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x250 UR/S;200;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x300 UR/S;200;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x325 UR/S;200;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x350 UR/S;200;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x400 UR/S;200;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x425 UR/S;200;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x450 UR/S;200;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x500 UR/S;200;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x525 UR/S;200;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x50 UR/S;225;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x75 UR/S;225;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x100 UR/S;225;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x125 UR/S;225;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x150 UR/S;225;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x200 UR/S;225;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x225 UR/S;225;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x250 UR/S;225;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x300 UR/S;225;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x325 UR/S;225;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x350 UR/S;225;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x400 UR/S;225;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x425 UR/S;225;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x450 UR/S;225;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x500 UR/S;225;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x525 UR/S;225;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x50 UR/S;300;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x75 UR/S;300;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x100 UR/S;300;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x125 UR/S;300;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x150 UR/S;300;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x200 UR/S;300;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x225 UR/S;300;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x250 UR/S;300;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x300 UR/S;300;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x325 UR/S;300;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x350 UR/S;300;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x400 UR/S;300;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x425 UR/S;300;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x450 UR/S;300;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x500 UR/S;300;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x525 UR/S;300;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x50 UR/S;325;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x75 UR/S;325;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x100 UR/S;325;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x125 UR/S;325;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x150 UR/S;325;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x200 UR/S;325;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x225 UR/S;325;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x250 UR/S;325;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x300 UR/S;325;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x325 UR/S;325;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x350 UR/S;325;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x400 UR/S;325;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x425 UR/S;325;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x450 UR/S;325;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x500 UR/S;325;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x525 UR/S;325;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x50 UR/S;400;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x75 UR/S;400;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x100 UR/S;400;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x125 UR/S;400;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x150 UR/S;400;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x200 UR/S;400;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x225 UR/S;400;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x250 UR/S;400;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x300 UR/S;400;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x325 UR/S;400;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x350 UR/S;400;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x400 UR/S;400;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x425 UR/S;400;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x450 UR/S;400;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x500 UR/S;400;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x525 UR/S;400;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x50 UR/S;425;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x75 UR/S;425;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x100 UR/S;425;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x125 UR/S;425;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x150 UR/S;425;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x200 UR/S;425;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x225 UR/S;425;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x250 UR/S;425;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x300 UR/S;425;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x325 UR/S;425;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x350 UR/S;425;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x400 UR/S;425;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x425 UR/S;425;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x450 UR/S;425;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x500 UR/S;425;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x525 UR/S;425;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x50 UR/S;500;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x75 UR/S;500;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x100 UR/S;500;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x125 UR/S;500;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x150 UR/S;500;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x200 UR/S;500;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x225 UR/S;500;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x250 UR/S;500;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x300 UR/S;500;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x325 UR/S;500;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x350 UR/S;500;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x400 UR/S;500;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x425 UR/S;500;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x450 UR/S;500;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x500 UR/S;500;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x525 UR/S;500;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x50 UR/S;525;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x75 UR/S;525;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x100 UR/S;525;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x125 UR/S;525;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x150 UR/S;525;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x200 UR/S;525;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x225 UR/S;525;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x250 UR/S;525;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x300 UR/S;525;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x325 UR/S;525;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x350 UR/S;525;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x400 UR/S;525;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x425 UR/S;525;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x450 UR/S;525;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x500 UR/S;525;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x525 UR/S;525;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x50 UR/S;600;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x75 UR/S;600;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x100 UR/S;600;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x125 UR/S;600;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x150 UR/S;600;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x200 UR/S;600;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x225 UR/S;600;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x250 UR/S;600;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x300 UR/S;600;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x325 UR/S;600;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x350 UR/S;600;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x400 UR/S;600;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x425 UR/S;600;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x450 UR/S;600;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x500 UR/S;600;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x525 UR/S;600;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x50 UR/S;625;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x75 UR/S;625;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x100 UR/S;625;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x125 UR/S;625;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x150 UR/S;625;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x200 UR/S;625;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x225 UR/S;625;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x250 UR/S;625;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x300 UR/S;625;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x325 UR/S;625;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x350 UR/S;625;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x400 UR/S;625;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x425 UR/S;625;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x450 UR/S;625;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x500 UR/S;625;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x525 UR/S;625;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x50 UR/S;700;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x75 UR/S;700;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x100 UR/S;700;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x125 UR/S;700;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x150 UR/S;700;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x200 UR/S;700;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x225 UR/S;700;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x250 UR/S;700;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x300 UR/S;700;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x325 UR/S;700;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x350 UR/S;700;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x400 UR/S;700;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x425 UR/S;700;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x450 UR/S;700;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x500 UR/S;700;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x525 UR/S;700;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x50 UR/S;725;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x75 UR/S;725;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x100 UR/S;725;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x125 UR/S;725;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x150 UR/S;725;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x200 UR/S;725;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x225 UR/S;725;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x250 UR/S;725;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x300 UR/S;725;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x325 UR/S;725;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x350 UR/S;725;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x400 UR/S;725;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x425 UR/S;725;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x450 UR/S;725;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x500 UR/S;725;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x525 UR/S;725;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x50 UR/S;800;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x75 UR/S;800;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x100 UR/S;800;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x125 UR/S;800;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x150 UR/S;800;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x200 UR/S;800;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x225 UR/S;800;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x250 UR/S;800;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x300 UR/S;800;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x325 UR/S;800;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x350 UR/S;800;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x400 UR/S;800;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x425 UR/S;800;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x450 UR/S;800;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x500 UR/S;800;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x525 UR/S;800;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x50 UR/S;825;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x75 UR/S;825;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x100 UR/S;825;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x125 UR/S;825;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x150 UR/S;825;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x200 UR/S;825;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x225 UR/S;825;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x250 UR/S;825;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x300 UR/S;825;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x325 UR/S;825;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x350 UR/S;825;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x400 UR/S;825;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x425 UR/S;825;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x450 UR/S;825;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x500 UR/S;825;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x525 UR/S;825;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x50 UR/S;1000;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x75 UR/S;1000;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x100 UR/S;1000;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x125 UR/S;1000;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x150 UR/S;1000;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x200 UR/S;1000;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x225 UR/S;1000;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x250 UR/S;1000;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x300 UR/S;1000;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x325 UR/S;1000;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x350 UR/S;1000;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x400 UR/S;1000;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x425 UR/S;1000;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x450 UR/S;1000;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x500 UR/S;1000;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x525 UR/S;1000;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x50 UR/S;1025;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x75 UR/S;1025;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x100 UR/S;1025;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x125 UR/S;1025;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x150 UR/S;1025;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x200 UR/S;1025;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x225 UR/S;1025;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x250 UR/S;1025;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x300 UR/S;1025;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x325 UR/S;1025;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x350 UR/S;1025;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x400 UR/S;1025;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x425 UR/S;1025;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x450 UR/S;1025;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x500 UR/S;1025;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x525 UR/S;1025;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x50 UR/S;1225;50;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x75 UR/S;1225;75;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x100 UR/S;1225;100;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x125 UR/S;1225;125;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x150 UR/S;1225;150;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x200 UR/S;1225;200;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x225 UR/S;1225;225;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x250 UR/S;1225;250;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x300 UR/S;1225;300;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x325 UR/S;1225;325;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x350 UR/S;1225;350;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x400 UR/S;1225;400;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x425 UR/S;1225;425;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x450 UR/S;1225;450;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x500 UR/S;1225;500;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x525 UR/S;1225;525;12,5;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x50 UR/S;200;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x75 UR/S;200;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x100 UR/S;200;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x125 UR/S;200;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x150 UR/S;200;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x200 UR/S;200;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x225 UR/S;200;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x250 UR/S;200;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x300 UR/S;200;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x325 UR/S;200;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x350 UR/S;200;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x400 UR/S;200;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x425 UR/S;200;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x450 UR/S;200;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x500 UR/S;200;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x525 UR/S;200;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x50 UR/S;225;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x75 UR/S;225;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x100 UR/S;225;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x125 UR/S;225;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x150 UR/S;225;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x200 UR/S;225;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x225 UR/S;225;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x250 UR/S;225;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x300 UR/S;225;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x325 UR/S;225;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x350 UR/S;225;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x400 UR/S;225;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x425 UR/S;225;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x450 UR/S;225;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x500 UR/S;225;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x525 UR/S;225;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x50 UR/S;300;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x75 UR/S;300;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x100 UR/S;300;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x125 UR/S;300;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x150 UR/S;300;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x200 UR/S;300;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x225 UR/S;300;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x250 UR/S;300;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x300 UR/S;300;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x325 UR/S;300;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x350 UR/S;300;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x400 UR/S;300;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x425 UR/S;300;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x450 UR/S;300;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x500 UR/S;300;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x525 UR/S;300;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x50 UR/S;325;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x75 UR/S;325;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x100 UR/S;325;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x125 UR/S;325;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x150 UR/S;325;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x200 UR/S;325;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x225 UR/S;325;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x250 UR/S;325;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x300 UR/S;325;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x325 UR/S;325;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x350 UR/S;325;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x400 UR/S;325;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x425 UR/S;325;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x450 UR/S;325;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x500 UR/S;325;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x525 UR/S;325;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x50 UR/S;400;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x75 UR/S;400;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x100 UR/S;400;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x125 UR/S;400;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x150 UR/S;400;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x200 UR/S;400;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x225 UR/S;400;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x250 UR/S;400;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x300 UR/S;400;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x325 UR/S;400;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x350 UR/S;400;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x400 UR/S;400;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x425 UR/S;400;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x450 UR/S;400;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x500 UR/S;400;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x525 UR/S;400;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x50 UR/S;425;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x75 UR/S;425;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x100 UR/S;425;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x125 UR/S;425;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x150 UR/S;425;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x200 UR/S;425;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x225 UR/S;425;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x250 UR/S;425;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x300 UR/S;425;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x325 UR/S;425;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x350 UR/S;425;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x400 UR/S;425;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x425 UR/S;425;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x450 UR/S;425;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x500 UR/S;425;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x525 UR/S;425;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x50 UR/S;500;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x75 UR/S;500;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x100 UR/S;500;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x125 UR/S;500;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x150 UR/S;500;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x200 UR/S;500;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x225 UR/S;500;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x250 UR/S;500;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x300 UR/S;500;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x325 UR/S;500;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x350 UR/S;500;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x400 UR/S;500;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x425 UR/S;500;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x450 UR/S;500;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x500 UR/S;500;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x525 UR/S;500;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x50 UR/S;525;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x75 UR/S;525;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x100 UR/S;525;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x125 UR/S;525;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x150 UR/S;525;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x200 UR/S;525;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x225 UR/S;525;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x250 UR/S;525;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x300 UR/S;525;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x325 UR/S;525;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x350 UR/S;525;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x400 UR/S;525;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x425 UR/S;525;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x450 UR/S;525;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x500 UR/S;525;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x525 UR/S;525;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x50 UR/S;600;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x75 UR/S;600;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x100 UR/S;600;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x125 UR/S;600;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x150 UR/S;600;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x200 UR/S;600;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x225 UR/S;600;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x250 UR/S;600;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x300 UR/S;600;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x325 UR/S;600;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x350 UR/S;600;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x400 UR/S;600;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x425 UR/S;600;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x450 UR/S;600;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x500 UR/S;600;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x525 UR/S;600;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x50 UR/S;625;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x75 UR/S;625;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x100 UR/S;625;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x125 UR/S;625;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x150 UR/S;625;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x200 UR/S;625;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x225 UR/S;625;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x250 UR/S;625;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x300 UR/S;625;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x325 UR/S;625;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x350 UR/S;625;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x400 UR/S;625;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x425 UR/S;625;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x450 UR/S;625;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x500 UR/S;625;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x525 UR/S;625;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x50 UR/S;700;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x75 UR/S;700;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x100 UR/S;700;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x125 UR/S;700;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x150 UR/S;700;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x200 UR/S;700;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x225 UR/S;700;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x250 UR/S;700;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x300 UR/S;700;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x325 UR/S;700;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x350 UR/S;700;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x400 UR/S;700;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x425 UR/S;700;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x450 UR/S;700;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x500 UR/S;700;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x525 UR/S;700;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x50 UR/S;725;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x75 UR/S;725;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x100 UR/S;725;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x125 UR/S;725;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x150 UR/S;725;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x200 UR/S;725;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x225 UR/S;725;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x250 UR/S;725;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x300 UR/S;725;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x325 UR/S;725;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x350 UR/S;725;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x400 UR/S;725;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x425 UR/S;725;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x450 UR/S;725;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x500 UR/S;725;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x525 UR/S;725;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x50 UR/S;800;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x75 UR/S;800;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x100 UR/S;800;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x125 UR/S;800;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x150 UR/S;800;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x200 UR/S;800;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x225 UR/S;800;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x250 UR/S;800;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x300 UR/S;800;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x325 UR/S;800;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x350 UR/S;800;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x400 UR/S;800;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x425 UR/S;800;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x450 UR/S;800;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x500 UR/S;800;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x525 UR/S;800;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x50 UR/S;825;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x75 UR/S;825;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x100 UR/S;825;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x125 UR/S;825;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x150 UR/S;825;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x200 UR/S;825;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x225 UR/S;825;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x250 UR/S;825;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x300 UR/S;825;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x325 UR/S;825;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x350 UR/S;825;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x400 UR/S;825;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x425 UR/S;825;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x450 UR/S;825;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x500 UR/S;825;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x525 UR/S;825;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x50 UR/S;1000;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x75 UR/S;1000;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x100 UR/S;1000;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x125 UR/S;1000;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x150 UR/S;1000;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x200 UR/S;1000;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x225 UR/S;1000;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x250 UR/S;1000;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x300 UR/S;1000;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x325 UR/S;1000;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x350 UR/S;1000;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x400 UR/S;1000;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x425 UR/S;1000;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x450 UR/S;1000;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x500 UR/S;1000;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x525 UR/S;1000;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x50 UR/S;1025;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x75 UR/S;1025;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x100 UR/S;1025;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x125 UR/S;1025;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x150 UR/S;1025;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x200 UR/S;1025;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x225 UR/S;1025;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x250 UR/S;1025;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x300 UR/S;1025;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x325 UR/S;1025;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x350 UR/S;1025;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x400 UR/S;1025;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x425 UR/S;1025;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x450 UR/S;1025;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x500 UR/S;1025;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x525 UR/S;1025;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x50 UR/S;1225;50;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x50, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x50 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x75 UR/S;1225;75;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x75, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x75 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x100 UR/S;1225;100;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x100, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x100 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x125 UR/S;1225;125;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x125, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x125 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x150 UR/S;1225;150;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x150, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x150 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x200 UR/S;1225;200;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x200, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x200 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x225 UR/S;1225;225;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x225, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x225 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x250 UR/S;1225;250;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x250, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x250 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x300 UR/S;1225;300;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x300, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x300 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x325 UR/S;1225;325;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x325, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x325 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x350 UR/S;1225;350;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x350, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x350 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x400 UR/S;1225;400;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x400, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x400 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x425 UR/S;1225;425;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x425, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x425 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x450 UR/S;1225;450;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x450, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x450 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x500 UR/S;1225;500;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x500, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x500 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x525 UR/S;1225;525;20;UR;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x525, Befestigungsrahmen ohne Laschen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x525 UR/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x50 UR1/S;200;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x75 UR1/S;200;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x100 UR1/S;200;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x125 UR1/S;200;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x150 UR1/S;200;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x200 UR1/S;200;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x225 UR1/S;200;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x250 UR1/S;200;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x300 UR1/S;200;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x325 UR1/S;200;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x350 UR1/S;200;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x400 UR1/S;200;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x425 UR1/S;200;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x450 UR1/S;200;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x500 UR1/S;200;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x525 UR1/S;200;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x50 UR1/S;225;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x75 UR1/S;225;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x100 UR1/S;225;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x125 UR1/S;225;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x150 UR1/S;225;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x200 UR1/S;225;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x225 UR1/S;225;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x250 UR1/S;225;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x300 UR1/S;225;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x325 UR1/S;225;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x350 UR1/S;225;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x400 UR1/S;225;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x425 UR1/S;225;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x450 UR1/S;225;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x500 UR1/S;225;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x525 UR1/S;225;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x50 UR1/S;300;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x75 UR1/S;300;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x100 UR1/S;300;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x125 UR1/S;300;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x150 UR1/S;300;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x200 UR1/S;300;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x225 UR1/S;300;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x250 UR1/S;300;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x300 UR1/S;300;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x325 UR1/S;300;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x350 UR1/S;300;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x400 UR1/S;300;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x425 UR1/S;300;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x450 UR1/S;300;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x500 UR1/S;300;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x525 UR1/S;300;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x50 UR1/S;325;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x75 UR1/S;325;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x100 UR1/S;325;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x125 UR1/S;325;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x150 UR1/S;325;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x200 UR1/S;325;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x225 UR1/S;325;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x250 UR1/S;325;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x300 UR1/S;325;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x325 UR1/S;325;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x350 UR1/S;325;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x400 UR1/S;325;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x425 UR1/S;325;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x450 UR1/S;325;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x500 UR1/S;325;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x525 UR1/S;325;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x50 UR1/S;400;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x75 UR1/S;400;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x100 UR1/S;400;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x125 UR1/S;400;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x150 UR1/S;400;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x200 UR1/S;400;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x225 UR1/S;400;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x250 UR1/S;400;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x300 UR1/S;400;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x325 UR1/S;400;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x350 UR1/S;400;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x400 UR1/S;400;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x425 UR1/S;400;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x450 UR1/S;400;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x500 UR1/S;400;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x525 UR1/S;400;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x50 UR1/S;425;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x75 UR1/S;425;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x100 UR1/S;425;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x125 UR1/S;425;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x150 UR1/S;425;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x200 UR1/S;425;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x225 UR1/S;425;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x250 UR1/S;425;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x300 UR1/S;425;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x325 UR1/S;425;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x350 UR1/S;425;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x400 UR1/S;425;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x425 UR1/S;425;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x450 UR1/S;425;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x500 UR1/S;425;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x525 UR1/S;425;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x50 UR1/S;500;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x75 UR1/S;500;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x100 UR1/S;500;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x125 UR1/S;500;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x150 UR1/S;500;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x200 UR1/S;500;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x225 UR1/S;500;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x250 UR1/S;500;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x300 UR1/S;500;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x325 UR1/S;500;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x350 UR1/S;500;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x400 UR1/S;500;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x425 UR1/S;500;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x450 UR1/S;500;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x500 UR1/S;500;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x525 UR1/S;500;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x50 UR1/S;525;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x75 UR1/S;525;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x100 UR1/S;525;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x125 UR1/S;525;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x150 UR1/S;525;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x200 UR1/S;525;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x225 UR1/S;525;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x250 UR1/S;525;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x300 UR1/S;525;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x325 UR1/S;525;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x350 UR1/S;525;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x400 UR1/S;525;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x425 UR1/S;525;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x450 UR1/S;525;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x500 UR1/S;525;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x525 UR1/S;525;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x50 UR1/S;600;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x75 UR1/S;600;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x100 UR1/S;600;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x125 UR1/S;600;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x150 UR1/S;600;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x200 UR1/S;600;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x225 UR1/S;600;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x250 UR1/S;600;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x300 UR1/S;600;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x325 UR1/S;600;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x350 UR1/S;600;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x400 UR1/S;600;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x425 UR1/S;600;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x450 UR1/S;600;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x500 UR1/S;600;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x525 UR1/S;600;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x50 UR1/S;625;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x75 UR1/S;625;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x100 UR1/S;625;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x125 UR1/S;625;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x150 UR1/S;625;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x200 UR1/S;625;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x225 UR1/S;625;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x250 UR1/S;625;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x300 UR1/S;625;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x325 UR1/S;625;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x350 UR1/S;625;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x400 UR1/S;625;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x425 UR1/S;625;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x450 UR1/S;625;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x500 UR1/S;625;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x525 UR1/S;625;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x50 UR1/S;700;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x75 UR1/S;700;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x100 UR1/S;700;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x125 UR1/S;700;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x150 UR1/S;700;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x200 UR1/S;700;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x225 UR1/S;700;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x250 UR1/S;700;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x300 UR1/S;700;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x325 UR1/S;700;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x350 UR1/S;700;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x400 UR1/S;700;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x425 UR1/S;700;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x450 UR1/S;700;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x500 UR1/S;700;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x525 UR1/S;700;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x50 UR1/S;725;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x75 UR1/S;725;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x100 UR1/S;725;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x125 UR1/S;725;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x150 UR1/S;725;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x200 UR1/S;725;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x225 UR1/S;725;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x250 UR1/S;725;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x300 UR1/S;725;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x325 UR1/S;725;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x350 UR1/S;725;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x400 UR1/S;725;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x425 UR1/S;725;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x450 UR1/S;725;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x500 UR1/S;725;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x525 UR1/S;725;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x50 UR1/S;800;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x75 UR1/S;800;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x100 UR1/S;800;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x125 UR1/S;800;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x150 UR1/S;800;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x200 UR1/S;800;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x225 UR1/S;800;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x250 UR1/S;800;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x300 UR1/S;800;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x325 UR1/S;800;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x350 UR1/S;800;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x400 UR1/S;800;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x425 UR1/S;800;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x450 UR1/S;800;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x500 UR1/S;800;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x525 UR1/S;800;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x50 UR1/S;825;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x75 UR1/S;825;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x100 UR1/S;825;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x125 UR1/S;825;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x150 UR1/S;825;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x200 UR1/S;825;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x225 UR1/S;825;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x250 UR1/S;825;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x300 UR1/S;825;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x325 UR1/S;825;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x350 UR1/S;825;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x400 UR1/S;825;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x425 UR1/S;825;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x450 UR1/S;825;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x500 UR1/S;825;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x525 UR1/S;825;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x50 UR1/S;1000;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x75 UR1/S;1000;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x100 UR1/S;1000;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x125 UR1/S;1000;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x150 UR1/S;1000;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x200 UR1/S;1000;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x225 UR1/S;1000;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x250 UR1/S;1000;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x300 UR1/S;1000;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x325 UR1/S;1000;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x350 UR1/S;1000;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x400 UR1/S;1000;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x425 UR1/S;1000;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x450 UR1/S;1000;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x500 UR1/S;1000;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x525 UR1/S;1000;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x50 UR1/S;1025;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x75 UR1/S;1025;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x100 UR1/S;1025;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x125 UR1/S;1025;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x150 UR1/S;1025;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x200 UR1/S;1025;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x225 UR1/S;1025;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x250 UR1/S;1025;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x300 UR1/S;1025;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x325 UR1/S;1025;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x350 UR1/S;1025;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x400 UR1/S;1025;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x425 UR1/S;1025;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x450 UR1/S;1025;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x500 UR1/S;1025;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x525 UR1/S;1025;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x50 UR1/S;1225;50;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x75 UR1/S;1225;75;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x100 UR1/S;1225;100;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x125 UR1/S;1225;125;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x150 UR1/S;1225;150;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x200 UR1/S;1225;200;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x225 UR1/S;1225;225;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x250 UR1/S;1225;250;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x300 UR1/S;1225;300;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x325 UR1/S;1225;325;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x350 UR1/S;1225;350;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x400 UR1/S;1225;400;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x425 UR1/S;1225;425;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x450 UR1/S;1225;450;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x500 UR1/S;1225;500;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x525 UR1/S;1225;525;12,5;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x50 UR1/S;200;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x75 UR1/S;200;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x100 UR1/S;200;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x125 UR1/S;200;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x150 UR1/S;200;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x200 UR1/S;200;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x225 UR1/S;200;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x250 UR1/S;200;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x300 UR1/S;200;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x325 UR1/S;200;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x350 UR1/S;200;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x400 UR1/S;200;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x425 UR1/S;200;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x450 UR1/S;200;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x500 UR1/S;200;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x525 UR1/S;200;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x50 UR1/S;225;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x75 UR1/S;225;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x100 UR1/S;225;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x125 UR1/S;225;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x150 UR1/S;225;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x200 UR1/S;225;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x225 UR1/S;225;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x250 UR1/S;225;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x300 UR1/S;225;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x325 UR1/S;225;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x350 UR1/S;225;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x400 UR1/S;225;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x425 UR1/S;225;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x450 UR1/S;225;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x500 UR1/S;225;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x525 UR1/S;225;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x50 UR1/S;300;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x75 UR1/S;300;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x100 UR1/S;300;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x125 UR1/S;300;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x150 UR1/S;300;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x200 UR1/S;300;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x225 UR1/S;300;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x250 UR1/S;300;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x300 UR1/S;300;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x325 UR1/S;300;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x350 UR1/S;300;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x400 UR1/S;300;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x425 UR1/S;300;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x450 UR1/S;300;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x500 UR1/S;300;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x525 UR1/S;300;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x50 UR1/S;325;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x75 UR1/S;325;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x100 UR1/S;325;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x125 UR1/S;325;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x150 UR1/S;325;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x200 UR1/S;325;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x225 UR1/S;325;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x250 UR1/S;325;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x300 UR1/S;325;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x325 UR1/S;325;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x350 UR1/S;325;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x400 UR1/S;325;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x425 UR1/S;325;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x450 UR1/S;325;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x500 UR1/S;325;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x525 UR1/S;325;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x50 UR1/S;400;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x75 UR1/S;400;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x100 UR1/S;400;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x125 UR1/S;400;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x150 UR1/S;400;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x200 UR1/S;400;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x225 UR1/S;400;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x250 UR1/S;400;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x300 UR1/S;400;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x325 UR1/S;400;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x350 UR1/S;400;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x400 UR1/S;400;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x425 UR1/S;400;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x450 UR1/S;400;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x500 UR1/S;400;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x525 UR1/S;400;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x50 UR1/S;425;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x75 UR1/S;425;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x100 UR1/S;425;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x125 UR1/S;425;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x150 UR1/S;425;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x200 UR1/S;425;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x225 UR1/S;425;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x250 UR1/S;425;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x300 UR1/S;425;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x325 UR1/S;425;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x350 UR1/S;425;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x400 UR1/S;425;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x425 UR1/S;425;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x450 UR1/S;425;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x500 UR1/S;425;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x525 UR1/S;425;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x50 UR1/S;500;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x75 UR1/S;500;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x100 UR1/S;500;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x125 UR1/S;500;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x150 UR1/S;500;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x200 UR1/S;500;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x225 UR1/S;500;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x250 UR1/S;500;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x300 UR1/S;500;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x325 UR1/S;500;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x350 UR1/S;500;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x400 UR1/S;500;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x425 UR1/S;500;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x450 UR1/S;500;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x500 UR1/S;500;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x525 UR1/S;500;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x50 UR1/S;525;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x75 UR1/S;525;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x100 UR1/S;525;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x125 UR1/S;525;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x150 UR1/S;525;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x200 UR1/S;525;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x225 UR1/S;525;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x250 UR1/S;525;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x300 UR1/S;525;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x325 UR1/S;525;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x350 UR1/S;525;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x400 UR1/S;525;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x425 UR1/S;525;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x450 UR1/S;525;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x500 UR1/S;525;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x525 UR1/S;525;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x50 UR1/S;600;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x75 UR1/S;600;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x100 UR1/S;600;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x125 UR1/S;600;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x150 UR1/S;600;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x200 UR1/S;600;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x225 UR1/S;600;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x250 UR1/S;600;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x300 UR1/S;600;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x325 UR1/S;600;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x350 UR1/S;600;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x400 UR1/S;600;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x425 UR1/S;600;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x450 UR1/S;600;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x500 UR1/S;600;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x525 UR1/S;600;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x50 UR1/S;625;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x75 UR1/S;625;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x100 UR1/S;625;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x125 UR1/S;625;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x150 UR1/S;625;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x200 UR1/S;625;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x225 UR1/S;625;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x250 UR1/S;625;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x300 UR1/S;625;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x325 UR1/S;625;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x350 UR1/S;625;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x400 UR1/S;625;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x425 UR1/S;625;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x450 UR1/S;625;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x500 UR1/S;625;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x525 UR1/S;625;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x50 UR1/S;700;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x75 UR1/S;700;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x100 UR1/S;700;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x125 UR1/S;700;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x150 UR1/S;700;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x200 UR1/S;700;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x225 UR1/S;700;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x250 UR1/S;700;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x300 UR1/S;700;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x325 UR1/S;700;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x350 UR1/S;700;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x400 UR1/S;700;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x425 UR1/S;700;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x450 UR1/S;700;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x500 UR1/S;700;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x525 UR1/S;700;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x50 UR1/S;725;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x75 UR1/S;725;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x100 UR1/S;725;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x125 UR1/S;725;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x150 UR1/S;725;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x200 UR1/S;725;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x225 UR1/S;725;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x250 UR1/S;725;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x300 UR1/S;725;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x325 UR1/S;725;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x350 UR1/S;725;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x400 UR1/S;725;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x425 UR1/S;725;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x450 UR1/S;725;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x500 UR1/S;725;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x525 UR1/S;725;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x50 UR1/S;800;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x75 UR1/S;800;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x100 UR1/S;800;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x125 UR1/S;800;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x150 UR1/S;800;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x200 UR1/S;800;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x225 UR1/S;800;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x250 UR1/S;800;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x300 UR1/S;800;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x325 UR1/S;800;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x350 UR1/S;800;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x400 UR1/S;800;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x425 UR1/S;800;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x450 UR1/S;800;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x500 UR1/S;800;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x525 UR1/S;800;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x50 UR1/S;825;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x75 UR1/S;825;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x100 UR1/S;825;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x125 UR1/S;825;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x150 UR1/S;825;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x200 UR1/S;825;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x225 UR1/S;825;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x250 UR1/S;825;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x300 UR1/S;825;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x325 UR1/S;825;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x350 UR1/S;825;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x400 UR1/S;825;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x425 UR1/S;825;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x450 UR1/S;825;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x500 UR1/S;825;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x525 UR1/S;825;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x50 UR1/S;1000;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x75 UR1/S;1000;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x100 UR1/S;1000;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x125 UR1/S;1000;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x150 UR1/S;1000;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x200 UR1/S;1000;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x225 UR1/S;1000;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x250 UR1/S;1000;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x300 UR1/S;1000;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x325 UR1/S;1000;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x350 UR1/S;1000;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x400 UR1/S;1000;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x425 UR1/S;1000;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x450 UR1/S;1000;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x500 UR1/S;1000;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x525 UR1/S;1000;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x50 UR1/S;1025;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x75 UR1/S;1025;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x100 UR1/S;1025;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x125 UR1/S;1025;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x150 UR1/S;1025;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x200 UR1/S;1025;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x225 UR1/S;1025;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x250 UR1/S;1025;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x300 UR1/S;1025;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x325 UR1/S;1025;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x350 UR1/S;1025;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x400 UR1/S;1025;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x425 UR1/S;1025;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x450 UR1/S;1025;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x500 UR1/S;1025;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x525 UR1/S;1025;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x50 UR1/S;1225;50;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x50 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x75 UR1/S;1225;75;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x75 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x100 UR1/S;1225;100;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x100 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x125 UR1/S;1225;125;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x125 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x150 UR1/S;1225;150;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x150 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x200 UR1/S;1225;200;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x200 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x225 UR1/S;1225;225;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x225 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x250 UR1/S;1225;250;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x250 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x300 UR1/S;1225;300;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x300 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x325 UR1/S;1225;325;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x325 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x350 UR1/S;1225;350;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x350 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x400 UR1/S;1225;400;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x400 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x425 UR1/S;1225;425;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x425 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x450 UR1/S;1225;450;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x450 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x500 UR1/S;1225;500;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x500 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x525 UR1/S;1225;525;20;UR1;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Gewindestangen, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x525 UR1/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x50 UR2/S;200;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x75 UR2/S;200;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x100 UR2/S;200;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x125 UR2/S;200;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x150 UR2/S;200;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x200 UR2/S;200;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x225 UR2/S;200;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x250 UR2/S;200;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x300 UR2/S;200;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x325 UR2/S;200;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x350 UR2/S;200;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x400 UR2/S;200;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x425 UR2/S;200;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x450 UR2/S;200;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x500 UR2/S;200;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 200x525 UR2/S;200;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 200x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 200x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x50 UR2/S;225;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x75 UR2/S;225;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x100 UR2/S;225;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x125 UR2/S;225;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x150 UR2/S;225;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x200 UR2/S;225;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x225 UR2/S;225;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x250 UR2/S;225;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x300 UR2/S;225;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x325 UR2/S;225;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x350 UR2/S;225;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x400 UR2/S;225;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x425 UR2/S;225;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x450 UR2/S;225;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x500 UR2/S;225;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 225x525 UR2/S;225;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 225x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x50 UR2/S;300;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x75 UR2/S;300;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x100 UR2/S;300;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x125 UR2/S;300;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x150 UR2/S;300;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x200 UR2/S;300;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x225 UR2/S;300;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x250 UR2/S;300;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x300 UR2/S;300;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x325 UR2/S;300;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x350 UR2/S;300;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x400 UR2/S;300;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x425 UR2/S;300;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x450 UR2/S;300;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x500 UR2/S;300;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 300x525 UR2/S;300;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 300x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 300x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x50 UR2/S;325;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x75 UR2/S;325;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x100 UR2/S;325;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x125 UR2/S;325;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x150 UR2/S;325;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x200 UR2/S;325;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x225 UR2/S;325;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x250 UR2/S;325;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x300 UR2/S;325;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x325 UR2/S;325;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x350 UR2/S;325;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x400 UR2/S;325;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x425 UR2/S;325;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x450 UR2/S;325;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x500 UR2/S;325;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 325x525 UR2/S;325;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 325x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 325x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x50 UR2/S;400;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x75 UR2/S;400;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x100 UR2/S;400;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x125 UR2/S;400;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x150 UR2/S;400;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x200 UR2/S;400;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x225 UR2/S;400;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x250 UR2/S;400;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x300 UR2/S;400;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x325 UR2/S;400;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x350 UR2/S;400;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x400 UR2/S;400;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x425 UR2/S;400;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x450 UR2/S;400;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x500 UR2/S;400;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 400x525 UR2/S;400;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 400x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 400x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x50 UR2/S;425;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x75 UR2/S;425;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x100 UR2/S;425;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x125 UR2/S;425;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x150 UR2/S;425;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x200 UR2/S;425;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x225 UR2/S;425;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x250 UR2/S;425;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x300 UR2/S;425;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x325 UR2/S;425;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x350 UR2/S;425;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x400 UR2/S;425;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x425 UR2/S;425;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x450 UR2/S;425;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x500 UR2/S;425;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 425x525 UR2/S;425;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 425x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 425x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x50 UR2/S;500;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x75 UR2/S;500;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x100 UR2/S;500;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x125 UR2/S;500;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x150 UR2/S;500;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x200 UR2/S;500;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x225 UR2/S;500;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x250 UR2/S;500;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x300 UR2/S;500;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x325 UR2/S;500;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x350 UR2/S;500;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x400 UR2/S;500;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x425 UR2/S;500;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x450 UR2/S;500;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x500 UR2/S;500;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 500x525 UR2/S;500;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 500x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 500x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x50 UR2/S;525;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x75 UR2/S;525;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x100 UR2/S;525;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x125 UR2/S;525;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x150 UR2/S;525;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x200 UR2/S;525;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x225 UR2/S;525;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x250 UR2/S;525;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x300 UR2/S;525;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x325 UR2/S;525;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x350 UR2/S;525;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x400 UR2/S;525;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x425 UR2/S;525;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x450 UR2/S;525;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x500 UR2/S;525;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 525x525 UR2/S;525;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 525x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 525x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x50 UR2/S;600;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x75 UR2/S;600;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x100 UR2/S;600;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x125 UR2/S;600;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x150 UR2/S;600;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x200 UR2/S;600;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x225 UR2/S;600;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x250 UR2/S;600;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x300 UR2/S;600;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x325 UR2/S;600;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x350 UR2/S;600;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x400 UR2/S;600;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x425 UR2/S;600;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x450 UR2/S;600;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x500 UR2/S;600;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 600x525 UR2/S;600;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 600x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 600x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x50 UR2/S;625;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x75 UR2/S;625;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x100 UR2/S;625;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x125 UR2/S;625;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x150 UR2/S;625;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x200 UR2/S;625;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x225 UR2/S;625;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x250 UR2/S;625;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x300 UR2/S;625;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x325 UR2/S;625;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x350 UR2/S;625;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x400 UR2/S;625;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x425 UR2/S;625;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x450 UR2/S;625;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x500 UR2/S;625;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 625x525 UR2/S;625;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 625x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 625x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x50 UR2/S;700;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x75 UR2/S;700;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x100 UR2/S;700;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x125 UR2/S;700;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x150 UR2/S;700;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x200 UR2/S;700;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x225 UR2/S;700;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x250 UR2/S;700;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x300 UR2/S;700;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x325 UR2/S;700;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x350 UR2/S;700;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x400 UR2/S;700;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x425 UR2/S;700;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x450 UR2/S;700;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x500 UR2/S;700;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 700x525 UR2/S;700;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 700x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 700x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x50 UR2/S;725;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x75 UR2/S;725;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x100 UR2/S;725;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x125 UR2/S;725;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x150 UR2/S;725;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x200 UR2/S;725;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x225 UR2/S;725;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x250 UR2/S;725;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x300 UR2/S;725;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x325 UR2/S;725;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x350 UR2/S;725;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x400 UR2/S;725;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x425 UR2/S;725;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x450 UR2/S;725;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x500 UR2/S;725;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 725x525 UR2/S;725;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 725x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 725x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x50 UR2/S;800;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x75 UR2/S;800;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x100 UR2/S;800;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x125 UR2/S;800;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x150 UR2/S;800;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x200 UR2/S;800;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x225 UR2/S;800;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x250 UR2/S;800;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x300 UR2/S;800;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x325 UR2/S;800;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x350 UR2/S;800;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x400 UR2/S;800;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x425 UR2/S;800;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x450 UR2/S;800;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x500 UR2/S;800;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 800x525 UR2/S;800;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 800x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 800x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x50 UR2/S;825;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x75 UR2/S;825;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x100 UR2/S;825;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x125 UR2/S;825;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x150 UR2/S;825;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x200 UR2/S;825;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x225 UR2/S;825;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x250 UR2/S;825;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x300 UR2/S;825;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x325 UR2/S;825;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x350 UR2/S;825;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x400 UR2/S;825;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x425 UR2/S;825;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x450 UR2/S;825;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x500 UR2/S;825;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 825x525 UR2/S;825;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 825x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 825x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x50 UR2/S;1000;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x75 UR2/S;1000;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x100 UR2/S;1000;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x125 UR2/S;1000;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x150 UR2/S;1000;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x200 UR2/S;1000;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x225 UR2/S;1000;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x250 UR2/S;1000;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x300 UR2/S;1000;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x325 UR2/S;1000;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x350 UR2/S;1000;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x400 UR2/S;1000;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x425 UR2/S;1000;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x450 UR2/S;1000;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x500 UR2/S;1000;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1000x525 UR2/S;1000;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1000x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1000x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x50 UR2/S;1025;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x75 UR2/S;1025;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x100 UR2/S;1025;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x125 UR2/S;1025;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x150 UR2/S;1025;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x200 UR2/S;1025;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x225 UR2/S;1025;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x250 UR2/S;1025;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x300 UR2/S;1025;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x325 UR2/S;1025;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x350 UR2/S;1025;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x400 UR2/S;1025;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x425 UR2/S;1025;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x450 UR2/S;1025;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x500 UR2/S;1025;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1025x525 UR2/S;1025;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1025x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1025x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x50 UR2/S;1225;50;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x75 UR2/S;1225;75;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x100 UR2/S;1225;100;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x125 UR2/S;1225;125;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x150 UR2/S;1225;150;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x200 UR2/S;1225;200;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x225 UR2/S;1225;225;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x250 UR2/S;1225;250;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x300 UR2/S;1225;300;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x325 UR2/S;1225;325;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x350 UR2/S;1225;350;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x400 UR2/S;1225;400;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x425 UR2/S;1225;425;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x450 UR2/S;1225;450;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x500 UR2/S;1225;500;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 12,5 1225x525 UR2/S;1225;525;12,5;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 12,5, Nenngröße 1225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 12,5 1225x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x50 UR2/S;200;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x75 UR2/S;200;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x100 UR2/S;200;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x125 UR2/S;200;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x150 UR2/S;200;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x200 UR2/S;200;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x225 UR2/S;200;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x250 UR2/S;200;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x300 UR2/S;200;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x325 UR2/S;200;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x350 UR2/S;200;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x400 UR2/S;200;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x425 UR2/S;200;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x450 UR2/S;200;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x500 UR2/S;200;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 200x525 UR2/S;200;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 200x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 200x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x50 UR2/S;225;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x75 UR2/S;225;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x100 UR2/S;225;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x125 UR2/S;225;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x150 UR2/S;225;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x200 UR2/S;225;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x225 UR2/S;225;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x250 UR2/S;225;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x300 UR2/S;225;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x325 UR2/S;225;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x350 UR2/S;225;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x400 UR2/S;225;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x425 UR2/S;225;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x450 UR2/S;225;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x500 UR2/S;225;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 225x525 UR2/S;225;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 225x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x50 UR2/S;300;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x75 UR2/S;300;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x100 UR2/S;300;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x125 UR2/S;300;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x150 UR2/S;300;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x200 UR2/S;300;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x225 UR2/S;300;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x250 UR2/S;300;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x300 UR2/S;300;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x325 UR2/S;300;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x350 UR2/S;300;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x400 UR2/S;300;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x425 UR2/S;300;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x450 UR2/S;300;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x500 UR2/S;300;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 300x525 UR2/S;300;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 300x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 300x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x50 UR2/S;325;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x75 UR2/S;325;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x100 UR2/S;325;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x125 UR2/S;325;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x150 UR2/S;325;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x200 UR2/S;325;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x225 UR2/S;325;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x250 UR2/S;325;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x300 UR2/S;325;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x325 UR2/S;325;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x350 UR2/S;325;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x400 UR2/S;325;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x425 UR2/S;325;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x450 UR2/S;325;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x500 UR2/S;325;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 325x525 UR2/S;325;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 325x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 325x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x50 UR2/S;400;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x75 UR2/S;400;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x100 UR2/S;400;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x125 UR2/S;400;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x150 UR2/S;400;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x200 UR2/S;400;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x225 UR2/S;400;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x250 UR2/S;400;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x300 UR2/S;400;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x325 UR2/S;400;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x350 UR2/S;400;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x400 UR2/S;400;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x425 UR2/S;400;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x450 UR2/S;400;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x500 UR2/S;400;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 400x525 UR2/S;400;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 400x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 400x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x50 UR2/S;425;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x75 UR2/S;425;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x100 UR2/S;425;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x125 UR2/S;425;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x150 UR2/S;425;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x200 UR2/S;425;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x225 UR2/S;425;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x250 UR2/S;425;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x300 UR2/S;425;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x325 UR2/S;425;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x350 UR2/S;425;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x400 UR2/S;425;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x425 UR2/S;425;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x450 UR2/S;425;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x500 UR2/S;425;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 425x525 UR2/S;425;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 425x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 425x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x50 UR2/S;500;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x75 UR2/S;500;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x100 UR2/S;500;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x125 UR2/S;500;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x150 UR2/S;500;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x200 UR2/S;500;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x225 UR2/S;500;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x250 UR2/S;500;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x300 UR2/S;500;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x325 UR2/S;500;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x350 UR2/S;500;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x400 UR2/S;500;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x425 UR2/S;500;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x450 UR2/S;500;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x500 UR2/S;500;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 500x525 UR2/S;500;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 500x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 500x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x50 UR2/S;525;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x75 UR2/S;525;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x100 UR2/S;525;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x125 UR2/S;525;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x150 UR2/S;525;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x200 UR2/S;525;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x225 UR2/S;525;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x250 UR2/S;525;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x300 UR2/S;525;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x325 UR2/S;525;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x350 UR2/S;525;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x400 UR2/S;525;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x425 UR2/S;525;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x450 UR2/S;525;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x500 UR2/S;525;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 525x525 UR2/S;525;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 525x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 525x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x50 UR2/S;600;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x75 UR2/S;600;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x100 UR2/S;600;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x125 UR2/S;600;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x150 UR2/S;600;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x200 UR2/S;600;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x225 UR2/S;600;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x250 UR2/S;600;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x300 UR2/S;600;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x325 UR2/S;600;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x350 UR2/S;600;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x400 UR2/S;600;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x425 UR2/S;600;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x450 UR2/S;600;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x500 UR2/S;600;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 600x525 UR2/S;600;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 600x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 600x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x50 UR2/S;625;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x75 UR2/S;625;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x100 UR2/S;625;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x125 UR2/S;625;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x150 UR2/S;625;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x200 UR2/S;625;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x225 UR2/S;625;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x250 UR2/S;625;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x300 UR2/S;625;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x325 UR2/S;625;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x350 UR2/S;625;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x400 UR2/S;625;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x425 UR2/S;625;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x450 UR2/S;625;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x500 UR2/S;625;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 625x525 UR2/S;625;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 625x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 625x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x50 UR2/S;700;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x75 UR2/S;700;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x100 UR2/S;700;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x125 UR2/S;700;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x150 UR2/S;700;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x200 UR2/S;700;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x225 UR2/S;700;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x250 UR2/S;700;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x300 UR2/S;700;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x325 UR2/S;700;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x350 UR2/S;700;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x400 UR2/S;700;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x425 UR2/S;700;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x450 UR2/S;700;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x500 UR2/S;700;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 700x525 UR2/S;700;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 700x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 700x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x50 UR2/S;725;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x75 UR2/S;725;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x100 UR2/S;725;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x125 UR2/S;725;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x150 UR2/S;725;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x200 UR2/S;725;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x225 UR2/S;725;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x250 UR2/S;725;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x300 UR2/S;725;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x325 UR2/S;725;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x350 UR2/S;725;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x400 UR2/S;725;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x425 UR2/S;725;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x450 UR2/S;725;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x500 UR2/S;725;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 725x525 UR2/S;725;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 725x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 725x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x50 UR2/S;800;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x75 UR2/S;800;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x100 UR2/S;800;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x125 UR2/S;800;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x150 UR2/S;800;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x200 UR2/S;800;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x225 UR2/S;800;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x250 UR2/S;800;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x300 UR2/S;800;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x325 UR2/S;800;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x350 UR2/S;800;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x400 UR2/S;800;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x425 UR2/S;800;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x450 UR2/S;800;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x500 UR2/S;800;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 800x525 UR2/S;800;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 800x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 800x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x50 UR2/S;825;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x75 UR2/S;825;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x100 UR2/S;825;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x125 UR2/S;825;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x150 UR2/S;825;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x200 UR2/S;825;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x225 UR2/S;825;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x250 UR2/S;825;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x300 UR2/S;825;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x325 UR2/S;825;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x350 UR2/S;825;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x400 UR2/S;825;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x425 UR2/S;825;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x450 UR2/S;825;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x500 UR2/S;825;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 825x525 UR2/S;825;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 825x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 825x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x50 UR2/S;1000;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x75 UR2/S;1000;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x100 UR2/S;1000;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x125 UR2/S;1000;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x150 UR2/S;1000;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x200 UR2/S;1000;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x225 UR2/S;1000;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x250 UR2/S;1000;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x300 UR2/S;1000;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x325 UR2/S;1000;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x350 UR2/S;1000;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x400 UR2/S;1000;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x425 UR2/S;1000;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x450 UR2/S;1000;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x500 UR2/S;1000;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1000x525 UR2/S;1000;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1000x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1000x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x50 UR2/S;1025;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x75 UR2/S;1025;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x100 UR2/S;1025;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x125 UR2/S;1025;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x150 UR2/S;1025;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x200 UR2/S;1025;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x225 UR2/S;1025;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x250 UR2/S;1025;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x300 UR2/S;1025;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x325 UR2/S;1025;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x350 UR2/S;1025;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x400 UR2/S;1025;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x425 UR2/S;1025;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x450 UR2/S;1025;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x500 UR2/S;1025;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1025x525 UR2/S;1025;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1025x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1025x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x50 UR2/S;1225;50;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x50, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x50 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x75 UR2/S;1225;75;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x75, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x75 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x100 UR2/S;1225;100;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x100, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x100 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x125 UR2/S;1225;125;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x125, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x125 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x150 UR2/S;1225;150;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x150, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x150 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x200 UR2/S;1225;200;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x200, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x200 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x225 UR2/S;1225;225;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x225, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x225 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x250 UR2/S;1225;250;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x250, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x250 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x300 UR2/S;1225;300;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x300, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x300 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x325 UR2/S;1225;325;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x325, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x325 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x350 UR2/S;1225;350;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x350, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x350 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x400 UR2/S;1225;400;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x400, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x400 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x425 UR2/S;1225;425;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x425, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x425 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x450 UR2/S;1225;450;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x450, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x450 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x500 UR2/S;1225;500;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x500, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x500 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
SMM 20 1225x525 UR2/S;1225;525;20;UR2;Wandgitter;Lamellenabstand 20, Nenngröße 1225x525, Befestigungsrahmen mit Laschen für Einmauerung, Schraubbefestigung;MANDÍK;SMM 20 1225x525 UR2/S;https://www.mandik.cz/produktreihe/luftdurchlasse/gitter-und-luftauslasse/smm-smpm
